|  |  |
| --- | --- |
|  | **Скамья 0630**Размеры не менее: длина – 1500 мм, ширина – 550 мм, высота – 700 мм.Вертикальные стойки должны быть изготовлены из металлической профильной трубы, сечением не менее 40\*40 мм, связи из металлической профильной трубы 20х20 мм. Боковые элементы (поручень) скамьи должны быть изготовлены из металлического квадрата, сечением не менее 12\*12 мм, при помощи технологии художественной ковки. В нижней части скамьи должны быть декоративные элементы, которые изготовлены из металлической профильной трубы, сечением не менее 15\*15 мм. Сиденье скамьи должно быть изготовлены из калиброванного пиломатериала, толщиной не менее 40 мм.Деревянные детали должны быть тщательно отшлифованы, кромки закруглены.Металлические элементы окрашены порошковыми красками с предварительной антикоррозийной обработкой.  |