|  |  |
| --- | --- |
| C:\Users\abramov\Desktop\Картинки для КП 2016 оригинальный размер\0689  в=450 д=1500 ш=450.jpg | **Скамья 0689**Размер не менее: длина – 1500 мм, ширина – 450 мм, высота – 450 мм.Сиденье изготовлено из калиброванного пиломатериала, толщиной не менее 30 мм. Влажность пиломатериала не более 12%.Основание должно быть изготовлено из металлической профильной трубы, сечением не менее 80\*80 мм. и иметь размеры не менее: ширина 450 мм, длина – 450 мм. Для придания жесткости конструкции под сиденьем должен быть каркас, изготовленный из металлической профильной трубы, сечением не менее 20\*20 мм.Деревянные детали должны быть тщательно отшлифованы, кромки закруглены и окрашены лаком, крепеж оцинкован.Металлические элементы окрашены порошковыми красками с предварительной антикоррозионной обработкой.  |