|  |  |
| --- | --- |
|  | **Диван 1042**  Размеры не менее: длина – 1500 мм, ширина– 900 мм, высота – 1000 мм.  Диван должен иметь изогнутую спинку. Боковые элементы дивана должны быть изготовлены из металлического квадрата, сечением не менее 12\*12 мм, с изготовлением технологии художественной ковки. Сиденье и спинка должны быть изготовлены из калиброванного пиломатериала, толщиной не менее 40 мм.  Деревянные детали должны быть тщательно отшлифованы, кромки закруглены.  Металлические элементы окрашены порошковыми красками с предварительной антикоррозийной обработкой. |